**LCI-R(X) Discharge Air Controller (DAC) Profile**

**Network Variable Indexes**

🖹 Send All Scan List

♥ Send / Receive Heartbeat

Writeable points - nvi’s

Read only points - nvo’s

| **index** | **name** | **profile** | ♥ | 🖹 | **self doc string** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 | nviApplicMode | DAC | ♥ |  | @2|3;nviApplicMode |
| 76 | nviBldgStaticSP | DAC |  |  | @2|14;nviBldgStaticSP |
| 78 | nviBldgStatPress | DAC | ♥ |  | @2|13;nviBldgStatPress |
| 81 | nviDAClSP | DAC |  |  | @2|7;nviDAClSP |
| 83 | nviDAHtSP  | DAC |  |  | @2|8;nviDAHtSP |
| 85 | nviDAReheatSP | DACX | ♥ |  | @2#4013;nviDAReheatSP |
| 87 | nviDehumEnable | DAC | ♥ |  | @2|30;nviDehumEnable |
| 89 | nviDuctStaticSP | DAC |  |  | @2|6;nviDuctStaticSP |
| 90 | nviEconEnable | DAC | ♥ |  | @2|17;nviEconEnable |
| 92 | nviEmergOverride | DAC |  |  | @2|4;nviEmergOverride |
| 94 | nviFanModeCmd | Prod Ex |  |  | $0#6002;nviFanModeCmd |
| 96 | nviMinOAFlowSP  | DAC |  |  | @2|19;nviMinOAFlowSP |
| 97 | nviOAMinPos | DAC |  |  | @2|18;nviOAMinPos |
| 99 | nviOccManCmd | DAC |  |  | @2|2;nviOccManCmd |
| 101 | nviOccSchedule | DAC | ♥ |  | @2|1;nviOccSchedule |
| 104 | nviOutdoorRH  | DAC | ♥ |  | @2|21;nviOutdoorRH |
| 106 | nviOutdoorTemp  | DAC | ♥ |  | @2|20;nviOutdoorTemp |
| 108 | nviPriCoolEnable | DAC | ♥ |  | @2|15;nviPriCoolEnable |
| 109 | nviPriHeatEnable | DAC | ♥ |  | @2|16;nviPriHeatEnable |
| 110 | nviRequest | Node |  |  | @0|1;nviRequest |
| 111 | nviServiceTest | Prod Ex |  |  | $0#6004;nviServiceTest |
| 114 | nviSpaceCO2 | DACX | ♥ |  | @2#4006;nviSpaceCO2 |
| 116 | nviSpaceDehumSP | DAC |  |  | @2|31;nviSpaceDehumSP |
| 118 | nviSpaceRH | DAC | ♥ |  | @2|27;nviSpaceRH |
| 120 | nviSpaceTemp | DAC | ♥ |  | @2|26;nviSpaceTemp |
| 123 | nvoAlarmMessage | Node Ex |  |  | @0#3003;nvoAlarmMessage |
| 124 | nvoApplicMode | DAC | ♥ | 🖹 | @2|41;nvoApplicMode |
| 125 | nvoBldgStatPress | DAC | ♥ | 🖹 | @2|54;nvoBldgStatPress |
| 127 | nvoDAReheatSP | DACX | ♥ | 🖹 | @2#4011;nvoDAReheatSP |
| 129 | nvoDehumidifier | DAC | ♥ | 🖹 | @2|73;nvoDehumidifier |
| 131 | nvoDischAirTemp | DAC | ♥ | 🖹 | @2|35;nvoDischAirTemp |
| 133 | nvoDuctStatPress | DAC | ♥ | 🖹 | @2|38;nvoDuctStatPress |
| 134 | nvoEconEnabled | DAC | ♥ | 🖹 | @2|55;nvoEconEnabled |
| 135 | nvoEffDATempSP | DAC | ♥ | 🖹 | @2|37;nvoEffDATempSP |
| 137 | nvoEffDuctStatSP | DAC | ♥ | 🖹 | @2|39;nvoEffDuctStatSP |
| 138 | nvoEffectOccup | DAC | ♥ | 🖹 | @2|42;nvoEffectOccup |
| 141 | nvoEffSpaceDHSP | DAC | ♥ | 🖹 | @2|72;nvoEffSpaceDHSP |
| 143 | nvoExhFanStatus | DAC | ♥ | 🖹 | @2|46;nvoExhFanStatus |
| 146 | nvoHeatCool | DAC | ♥ | 🖹 | @2|40;nvoHeatCool |
| 149 | nvoMATemp | DAC | ♥ | 🖹 | @2|65;nvoMATemp |
| 152 | nvoOADamper | DAC | ♥ | 🖹 | @2|56;nvoOADamper |
| 154 | nvoOAFlow | DAC | ♥ | 🖹 | @2|57;nvoOAFlow |
| 155 | nvoOutdoorRH | DAC | ♥ | 🖹 | @2|61;nvoOutdoorRH |
| 157 | nvoOutdoorTemp | DAC | ♥ | 🖹 | @2|59;nvoOutdoorTemp |
| 159 | nvoRATemp | DAC | ♥ | 🖹 | @2|67;nvoRATemp |
| 161 | nvoServiceTest | Prod Ex | ♥ | 🖹 | $0#6032;nvoServiceTest |
| 163 | nvoSpaceCO2 | DACX | ♥ | 🖹 | @2#4007;nvoSpaceCO2 |
| 165 | nvoSpaceRH | DAC | ♥ | 🖹 | @2|68;nvoSpaceRH |
| 167 | nvoSpaceTemp | DAC | ♥ | 🖹 | @2|66;nvoSpaceTemp |
| 169 | nvoStatus | Node | ♥ |  | @0|2;nvoStatus |
| 170 | nvoSupFanStatus | DAC | ♥ | 🖹 | @2|43;nvoSupFanStatus |
| 172 | nvoTraneVar7 | DACX | ♥ | 🖹 | $2#4002;nvoTraneVar7 |
| 174 | nvoTraneVar9 | Node Ex |  |  | $0#3002;nvoTraneVar9 |
| 175 | nvoUnitStatus | DAC | ♥ | 🖹 | @2|36;nvoUnitStatus |
| 177 | nvoTraneVar1702 | Prod Ex |  |  | $0#6005;nvoTraneVar1702 |